[펌웨어 업그레이드 안내]

1.  블랙뷰 홈페이지(www.blackvue.com)에 접속합니다.

2.  다운로드 페이지에서 해당 모델의 최신 펌웨어를 다운로드 합니다.

3.  다운로드 받은 펌웨어(Zip파일)의 압축을 해제합니다.

4.  PC에 블랙뷰 SD카드를 삽입 후 포맷합니다.

5.  BlackVue 폴더를 SD카드에 복사합니다. 

6.  SD카드를 제품에 삽입한 후 전원을 켜면 자동으로 업그레이드가 실행됩니다.

7.  업그레이드 완료 후 재부팅이 되며, 부팅 완료 후 녹화를 시작합니다.


[주의 사항]

※  SD카드를 포맷하기 전에 필요한 영상을 백업하시기 바랍니다.

※  SD카드는 FAT32 형식으로 포맷해야 합니다. Viewer에서 포맷하면 FAT32 형식으로 포맷이 됩니다.

※  펌웨어 업그레이드 후에는 최신 버전의 소프트웨어를 사용해 주십시오.

※  펌웨어 업그레이드 후에는 Wi-Fi 로그인 정보가 초기화됩니다.
     App 로그인 시 초기설정 비밀번호(blackvue)를 입력해주세요.